|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKSTERN KONTROL AF**  **AUTOMATISK TRYKSÆTNINGSANLÆG (ATA)** | | |
| **KONTAKTPERSON(ER)** | | |
| Installationsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |
| Akkrediteret inspektionsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN** | |
| 1 | Der skal udføres et serviceeftersyn af et installationsfirma, der som minimum omfatter:   * Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og   vedligeholdelsesplaner, samt DS/EN 12101-6 kap. 13 vedr. årlig kontrol og eftersyn.   * Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en   akkrediteret funktionstest   * Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dato for serviceeftersyn* | *Serviceeftersyn foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÅRLIG AKKREDITERET INSPEKTION** | |
| 1 | For anlægget skal der årligt foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er  akkrediteret til inspektion af automatiske tryksætningsanlæg iht. den projekteringsstandard, som anlægget er udført efter  Inspektionen dokumenteres med en inspektionsrapport. |